TIM8的CH1到CH6输出PWM:100KHZ，加死区时间，CH1/2/3 和 CH1N/2N/3N加刹车
CH4/5/6无刹车
CH4触发ADC转换，ADC转换触发中断，PB3打一个方波

刹车源为BKIN2PIN, 高电平有效刹车 BKIN2_PIN:PD5  接PB4。

开启#define BreakSource_COMP 定义，可选择CMP1作为刹车源，将CMP1_0P接PB4；

 /*
  TIM8:
  CH1  :PD3_AF1
  CH1N :PD0_AF5
  CH2  :PD2_AF5
  CH2N :PC7_AF5
  CH3  :PD1_AF5 
  CH3N :PC6_AF1
  CH4  :PC5_AF1 
  CH5  :PB1_AF1
  CH6  :PB2_AF1
  ETR  :PC3_AF1
  BKIN :PC5_AF5
  BKIN2:PD5_AF3
  */ 
/*CMP1
  1P: PC0:ANA
  1N: PC1:ANA
  OUT: PA6:AF8
  */